МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности в соответствии с требованиями части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ относится утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских округов.
Настоящие Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее - местные нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее - городской округ город Михайловка) в сфере градостроительной деятельности.
Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами.
Местные нормативы направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения городского округа город Михайловка, на устойчивое развитие территорий городского округа город Михайловка с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей городского округа город Михайловка, на обеспечение пространственного развития и устойчивого повышения уровня и качества жизни населения городского округа город Михайловка.
Местные нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства городского округа город Михайловка, социально-демографического состава и плотности населения городского округа город Михайловка, стратегий, программ и планов социально-экономического развития городского округа город Михайловка, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Часть I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Термины и обозначения

В настоящих нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:
Автомобильная дорога - линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Защитные сооружения гражданской обороны - объекты гражданской обороны, обеспечивающие в течение нормативного времени защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов современных средств поражения, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
Плотность населения - число жителей, приходящееся на 1 км территории. При расчете плотности населения могут исключаться необитаемые территории и крупные внутренние водные пространства. Помимо общей плотности населения, используются отдельные показатели плотности для сельского и городского населения.
Санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.
Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.
Используемые сокращения
НГП - нормативы градостроительного проектирования
СанПиН - санитарные правила и нормы
СП - свод правил (актуализированная редакция СНиП)
АЗС - автозаправочные станции
СТО - станция технического обслуживания
ТКО - твердые коммунальные отходы

1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.

Таблица 1

N
п№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1	Комплекс сооружений теплоснабжения в границах городского округа	объем теплопотребления, МДж/год на 1 человека	1915	удаленность, метров	500	

Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). Приложение А.
Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

N
п№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1	Комплекс сооружений водоснабжения городского округа	объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека	251	удаленность, метров	500	

Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14). П. 5.1.
Удаленность принята на основании постановления Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

N
п№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1	Комплекс сооружений водоотведения городского округа	объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека	251	удаленность, метров	500	

Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11). П. 5.1.1.
Удаленность принята на основании постановления Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории".»;

3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

N
п№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1	Комплекс сооружений газоснабжения городского округа	объем газопотребления, м3/год на 1 человека	239	удаленность, метров	300	

Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. №32). П. 3.12.
Удаленность принята 300 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

3.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

N
п№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1	Комплекс сооружений электроснабжения городского округа	объем электропотребления, кВт.ч/год на                         1 человека	2280	удаленность, метров	300	

Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*" "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). Приложение Л.
Удаленность принята 300 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами автомобильного транспорта местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 5.
Таблица 5

N
п№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1	Автомобильные дороги местного значения	плотность сети автомобильных дорог, км/км2	5,13	удаленность, метров	500	
2	Пункты технического осмотра автомобилей	количество постов станций технического обслуживания автомобилей на 1000 чел.	1,75	транспортная доступность, час.	0,5 - г. Михайловка, пгт Себрово

0,6 - сельские населенные пункты	
3	Автозаправочные станции (АЗС)	количество топливораздаточных колонок АЗС на 1000 чел.	0,3	транспортная доступность, час.	0,5 - г. Михайловка, пгт Себрово

0,6 - сельские населенные пункты	
4	Парковки (парковочные места)	количество машино-мест на 1000 чел.	245	по таблица 6	

Таблица 6

Объекты	Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей, м	
до входов в жилые дома	100	
пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150	
прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250	
входов в парки, на выставки и стадионы	400	

Объекты транспортных услуг и транспортного обслуживания населения.
1. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м2 - для скоростного транспорта.
2. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.
В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.
В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.
3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, м: для автобусов - 400 - 600, экспресс-автобусов - 800 - 1200, электрифицированных железных дорог - 1500 - 2000.

5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования".

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 7.
Таблица 7
N
п№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1	Дошкольная образовательная организация	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет	74 места  -  г. Михайловка,

51 место - пгт Себрово и сельские населенные пункты	пешеходная доступность, метров	300 - г. Михайловка, 

500 - пгт Себрово, и сельские населенные пункты	
2	Общеобразователь-ная организация	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет	100 мест  -  г. Михайловка,

51 место - пгт Себрово и сельские населенные пункты	транспортная доступность, минут	30 - пгт Себрово, и сельские населенные пункты	
						
				пешеходная доступность, метров	500 - г. Михайловка	
						
3	Объекты дополнительного образования	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования	34 места на 100 детей от 5 до 18 лет -  г. Михайловка,

11 мест на 100 детей от 5 до 18 лет - пгт Себрово и сельские населенные пункты	транспортная доступность, минут	30	

6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 8.

Таблица 8
N№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
  1.	Аптеки					
	в городе Михайловка:	1 объект на каждые 13680 человек	7	транспортная доступность, метров	800	
	на территории сельских населенных пунктов:			транспортная доступность, минут	30	

7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с полномочиями городского округа город Михайловка в указанной сфере, регламентируемыми Положением о комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, утвержденным постановлением Губернатора Волгоградской области от 24 ноября 2014 года N 154.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней)	1 объект независимо от численности населения	Нормируется в соответствии со столбцом 3	транспортная доступность, минут	90	
2.	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней) <*>	1 объект независимо от численности населения	Нормируется в соответствии со столбцом 3	транспортная доступность, минут	90	
3.	Бассейн	1 объект независимо от численности населения	Нормируется в соответствии со столбцом 3	транспортная доступность, минут	90	
4.	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)	количество объектов	Н.п. с численностью населения менее 300 человек - не нормируется

1 на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта	пешеходная доступность, метров	500	

Примечания:
1. <*> Спортивные комплексы следующих типов (по заданию на проектирование):
- спортивный комплекс (стадион с трибунами и теннисный корт),
- спортивный комплекс с ледовой площадкой,
- спортивный центр (стадион, спорткорпус с залом 18 x 12 и плавательным бассейном),
- спортивный комплекс с бассейном,
- универсальный спортивно-досуговый комплекс,
- спортивно-досуговый центр,
- физкультурно-оздоровительный и культурно-бытовой центр (спортивный корпус, спортплощадки, гостиница на 53 места, летние кафе),
- физкультурно-оздоровительный комплекс (стадион с трибунами, плавательный бассейн).
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
4. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
5. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением.

8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства установлены в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства в соответствии с полномочиями городского округа город Михайловка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 10.

Таблица 10

№№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Центральная библиотека городского округа	количество объектов на городской округ	1	транспортная доступность, минут	40	
2.	Детская библиотека	количество объектов на городской округ	2	транспортная доступность, минут	40	
3.	Общедоступная библиотека 	количество объектов	30	транспортная доступность, минут	40	
4.	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	количество объектов	16	транспортная доступность, минут	40	
5.	Музей	количество объектов	г. Михайловка:
1 краеведческий музей;
1 тематический музей <*>;

пгт Себрово:
1 краеведческий музей	транспортная доступность, минут	40	
6.	Театр по видам искусств	количество объектов на городской округ	1	транспортная доступность, минут	40	
7.	Цирковая площадка (цирковой коллектив)	количество объектов на городской округ	1	транспортная доступность, минут	40	
8.	Концертный зал	количество объектов	1	транспортная доступность, минут	40	
9.	Дом культуры городского округа	количество объектов на городской округ	1	транспортная доступность, минут	40	
10.	Дом культуры <*>	количество объектов	3 - г. Михайловка;
1 - пгт Себрово;

сельские населенные пункты:
1 - ст. Арчединская,
1 - х. Безымянка,
1 - х. Большой,
1 - ст. Етеревская,
1 - х. Карагичевский,
1 - х. Катасонов,
1 - х. Плотников 2-й,
1 - п. Отрадное,
1 - х. Раздоры,
1 - х. Сухов 2-й,
1 - х. Сенной,
1 - с. Сидоры,
1 - п. Реконструкция,
1 - х. Троицкий,	транспортная доступность, минут	40	
11.	Парк культуры и отдыха	количество объектов	3 - г. Михайловка	транспортная доступность, минут	40	
12.	Кинотеатр	количество кинозалов	6 - г. Михайловка;
1 - пгт Себрово

2 - х. Безымянка, с. Сидоры	транспортная доступность, минут	40	

Примечания:
1. <*> К домам культуры относятся также следующие объекты:
- центр культурно-досугового назначения;
- общественно-духовный и информационно-культурный центр;
- центр культурного досуга и библиотечного обслуживания;
- сельский клуб.
2. Размещение сельских домов культуры и библиотек допускается на группу сельских населенных пунктов при обеспечении показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности.
3. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.

9. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуги максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в рамках торгово-развлекательного и общественно-делового назначения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Магазины	м2 торговой площади на 1000 чел.	582	радиус обслуживания, м	в г. Михайловка, пгт Себрово:
500 - при многоэтажной,
800 - при одно-, двухэтажной застройке;

2000 - в сельских населенных пунктах	
2.	Предприятия общественного питания	количество мест на 1000 чел.	40			
3.	Предприятия бытового обслуживания	количество рабочих мест на 1000 чел.	9 - г. Михайловка, пгт Себрово;

7 - сельские населенные пункты			
4.	Гостиницы	количество мест на 1000 чел.	6	транспортная доступность, час.	0,5 - г. Михайловка, пгт Себрово

0,6 - сельские населенные пункты	
5.	Торговые центры <*>	Нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 № 506-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области»	Нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 № 506-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области»	

Примечания:
1. <*> Торговые центры следующих типов (по заданию на проектирование):
- центр объектов общественно-делового назначения местного значения (культурно-досуговый центр, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и пр.);
- торгово-развлекательный комплекс;
- торговый центр;
- многофункциональный центр объектов торгово-развлекательного и делового назначения;
- блок торгово-бытового назначения;
- блок торгово-бытового обслуживания с помещениями для досуговой деятельности;
- торгово-бытовой центр (объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания).
2. В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1000 чел.

10. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Полномочия городского округа город Михайловка в области обращения с отходами установлены в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 года № 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области" (в ред. приказа комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 24.10.2017 № 151-ОД).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обращения с отходами в соответствии с полномочиями городского округа город Михайловка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 12.

Таблица 12
№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Контейнеры для сбора и накопления ТКО	контейнеров на 1000 чел.	11	радиус обслуживания, м	100 м - для домов с мусоропроводами;
50 м - для домов без мусоропроводов	
2.	Объект обработки, утилизации и размещения ТКО (Межмуниципальный полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом ООО "ЭкоЦентр")	количество объектов	1	транспортная доступность, не менее, км	         0,5	
3.	Объекты размещения промышленных отходов	количество объектов	2			
4.	Пункт приема вторичного сырья	количество объектов	1 - на микрорайон			

11. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими деятельность органов государственной власти и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в рамках деятельности органов государственной власти и максимально допустимый уровень территориальной доступности разработаны с учетом постановления Губернатора Волгоградской области от 26 апреля 2012 года N 222 "Об утверждении Положения о комитете по управлению государственным имуществом Волгоградской области", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" и приведены в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Здания администрации городского округа (в т.ч. комитеты и подразделения)	Количество объектов, объект	1 независимо от численности населения	транспортная доступность, минут	90	
2.	Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные)	Количество объектов, объект	1 независимо от численности населения	транспортная доступность, минут	90	

Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

12. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения, и максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 14.

Таблица 14

N№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Специализированная служба по вопросам похоронного дела	Количество объектов, объект	1 независимо от численности населения	транспортная доступность, минут	90	
2.	Кладбище традиционного захоронения	га на 1000 чел.
	0,27	транспортная доступность, минут	90	
3.	Кладбище урновых захоронений после кремации	га на 1000 чел.	0,27	транспортная доступность, минут	90	

Примечания:
1. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

13. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами массового отдыха населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами массового отдыха населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 15.

Таблица 15
N№ п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Зоны отдыха	м2 площади на 1 посетителя	500	транспортная доступность, минут	40	
	в т.ч. для активных видов отдыха	м2 площади на 1 посетителя	100			
2.	Речные и озерные пляжи <*>	м2 площади на 1 посетителя	8	транспортная доступность, минут	40	
3.	Речные и озерные пляжи для детей	м2 площади на 1 посетителя	4			
4.	Специализированные лечебные пляжи	м2 площади на 1 посетителя	10			

Примечания
<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

14. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для оказания государственных и муниципальных услуг населению, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для оказания государственных и муниципальных услуг населению, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 16.

Таблица 16

N
п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	окон для приема заявителей на 5000 чел.	1	транспортная доступность, час.	1,8	

15. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной безопасности и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной безопасности и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 17.

Таблица 17

N
п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Пожарные депо	количество пожарных депо / количество пожарных депо x количество пожарных автомобилей в каждом	3 / (1 x 8 + 2 x 6) - г. Михайловка

1 / 1 x 6 - пгт. Себрово

1 / 1 x 2 - сельские населенные пункты (или группы сельских населенных пунктов при обеспечении времени прибытия первого подразделения пожарной охраны	время прибытия первого подразделения к месту вызова в городе, мин	10 - г. Михайловка, пгт Себрово

20 - сельские населенные пункты	

16. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 18.

Таблица 18

N
п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) при радиусе сбора, м	м2 площади убежища на 1000 чел. / вместимость (чел.)		пешеходная доступность, м		
	100		г. Михайловка, пгт Себрово
500 / 30

сельские населенные пункты
500 / 9		100	
	200		г. Михайловка, пгт Себрово
500 / 131

сельские населенные пункты
500 / 38		200	
	300		г. Михайловка, пгт Себрово
500 / 282

сельские населенные пункты
500 / 82		300	
	400		г. Михайловка, пгт Себрово
500 / 503

сельские населенные пункты
500 / 146		400	
	500		г. Михайловка, пгт Себрово
500 / 795

сельские населенные пункты
500 / 230		500	

18. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и озеленения территорий и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и озеленения территорий и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 20.

Таблица 20

N
п/п	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина	
1.	Озелененные территории общего пользования:	м2 на 1 чел.	10 - пгт Себрово,
12 - сельские населенные пункты	транспортная доступность, мин.	20	
	общегородские		7 - г. Михайловка		20	
	жилых районов		6 - г. Михайловка		15	

Примечания:
В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Часть II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город Михайловка установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий городского округа город Михайловка, на основании параметров и условий социально-экономического развития городского округа, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития городского округа город Михайловка, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения.

Общие сведения о городском округе город Михайловка

Городской округ город Михайловка - муниципальное образование в Волгоградской области России.
Административный центр - город Михайловка.
28 июня 2012 года к городскому округу присоединены все сельские поселения упраздненного Михайловского муниципального района.
В состав городского округа входят 56 населенных пунктов, из них 54 являются сельскими населенными пунктами, 1 поселком городского типа (пгт Себрово) и город Михайловка.
Перечень населенных пунктов, входящих в состав городского округа, а также численность населения, размер территории, принадлежность к отделу сельской территории, а также классификация поселений по группам в зависимости от численности представлены в таблице 22.

Таблица 22

N	Населенный пункт	Тип населенного пункта	Численность населения <*>	Отделы сельских территорий	Площадь поселения, га <**>	Группа в зависимости от численности <***>	
1	Абрамов	хутор	278	Безымянский	243,32	средний сельский населенный пункт	
2	Арчединская	станица	1344	Арчединский	349,18	большой сельский населенный пункт	
3	Безымянка	хутор	1718	Безымянский	635,2	большой сельский населенный пункт	
4	Большая Глушица	хутор	105	Етеревский	78,81	малый сельский населенный пункт	
5	Большемедведевский	хутор	114	Совхозный	98,36	малый сельский населенный пункт	
6	Большой	хутор	1630	Большовский	540,75	большой сельский населенный пункт	
7	Большой Орешкин	хутор	243	Сидорский	58,25	средний сельский населенный пункт	
8	Буров	хутор	5	Раковский	22,42	малый сельский населенный пункт	
9	Веселый	хутор	147	Октябрьский	83,59	малый сельский населенный пункт	
10	Глинище	хутор	55	Раковский	52,45	малый сельский населенный пункт	
11	Гришин	хутор	11	Октябрьский		малый сельский населенный пункт	
12	Гурово	железнодорожный разъезд	4	Раковский		малый сельский населенный пункт	
13	Демочкин	хутор	63	Арчединский	122,46	малый сельский населенный пункт	
14	Етеревская	станица	794	Етеревский	300,68	средний сельский населенный пункт	
15	Заполосный	хутор	13	Отрадненский		малый сельский населенный пункт	
16	Зиновьев	хутор	90	Катасоновский	16,69	малый сельский населенный пункт	
17	Ильменский 1-й	хутор	245	Арчединский	209,39	средний сельский населенный пункт	
18	Ильменский 2-й	хутор	294	Етеревский	195,9	средний сельский населенный пункт	
19	Карагичевский	хутор	1331	Карагичевский	337,73	большой сельский населенный пункт	
20	Катасонов	хутор	456	Катасоновский	180,61	средний сельский населенный пункт	
21	Княженский 1-й	хутор	188	Арчединский	90,83	малый сельский населенный пункт	
22	Княженский 2-й	хутор	45	Арчединский	134,21	малый сельский населенный пункт	
23	Крутинский	хутор	221	Карагичевский	130	средний сельский населенный пункт	
24	Кукушкино	хутор	39	Раздорский	52,02	малый сельский населенный пункт	
25	Курин	хутор	56	Арчединский		малый сельский населенный пункт	
26	Маломедведевский	хутор	30	Совхозный		малый сельский населенный пункт	
27	Малый Орешкин	хутор	100	Сидорский	100,1	малый сельский населенный пункт	
28	Михайловка	город, административный центр	58433			средний город	
29	Мишин	хутор	211	Октябрьский	164,31	средний сельский населенный пункт	
30	Моховский	хутор	528	Большовский	262,32	средний сельский населенный пункт	
31	Орлы	хутор	324	Сенновский	172,39	средний сельский населенный пункт	
32	Отрадное	поселок	1889	Отрадненский	250,59	большой сельский населенный пункт	
33	Отруба	хутор	255	Катасоновский	155,2	средний сельский населенный пункт	
34	Плотников 2-й	хутор	1088	Октябрьский	308,46	большой сельский населенный пункт	
35	Поддубный	хутор	145	Отрадненский	41,58	малый сельский населенный пункт	
36	Прудки	хутор	62	Катасоновский	111,86	малый сельский населенный пункт	
37	Раздоры	хутор	329	Раздорский	207,3	средний сельский населенный пункт	
38	Реконструкция	поселок	1272	Совхозный	138,2	большой сельский населенный пункт	
39	Рогожин	хутор	417	Троицкий	256,8	средний сельский населенный пункт	
40	Себрово	пгт	4924	Себровский		малый город	
41	Секачи	хутор	653	Октябрьский	329,97	средний сельский населенный пункт	
42	Семеновод	хутор	72	Отрадненский	16,73	малый сельский населенный пункт	
43	Сеничкин	хутор	265	Катасоновский	184,52	средний сельский населенный пункт	
44	Сенной	хутор	1022	Сенновский	393,18	большой сельский населенный пункт	
45	Сидоры	село	2515	Сидорский	369,99	большой сельский населенный пункт	
46	Старореченский	хутор	181	Отрадненский	72,64	малый сельский населенный пункт	
47	Староселье	село	1001	Безымянский	264,94	большой сельский населенный пункт	
48	Стойловский	хутор	61	Арчединский	85,33	малый сельский населенный пункт	
49	Страховский	хутор	314	Совхозный	59,71	средний сельский населенный пункт	
50	Субботин	хутор	263	Раздорский	124,5	средний сельский населенный пункт	
51	Сухов 1-й	хутор	158	Безымянский	106,34	малый сельский населенный пункт	
52	Сухов 2-й	хутор	1379	Раковский	208,05	большой сельский населенный пункт	
53	Тишанка	хутор	12	Сидорский		малый сельский населенный пункт	
54	Троицкий	хутор	1659	Троицкий	348,63	большой сельский населенный пункт	
55	Фролов	хутор	67	Карагичевский		малый сельский населенный пункт	
56	Черемухов	хутор	175	Раковский	41,12	малый сельский населенный пункт	

Примечания
<*> Численность г. Михайловка и пгт Себрово согласно данным Волгоградстата, размещенным на сайте http://volgastat.gks.ru. Численность сельских населенных пунктов согласно всероссийской переписи населения 2010 года "Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских и сельских населенных пунктов Волгоградской области".
<**> Данные по площади поселений согласно Генеральному плану городского округа город Михайловка.
<***> Классификация по группам согласно пункту 4.4 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Перечень объектов местного значения

Перечень объектов местного значения, в отношении которых устанавливаются предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности составлен на основании следующих нормативно-правовых источников:
1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) Закона Волгоградской области от 07 июня 2018 года N 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области";
4) Устава городского округа город Михайловка Волгоградской области;
5) Генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Согласно законам Волгоградской области N 204-ОД от 03 декабря 2015 года и N 223-ОД от 28 декабря 2015 года полномочия органов местного самоуправления, в т.ч. городского округа город Михайловка, в области газоснабжения и электроснабжения населения осуществляют органы исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченные Губернатором Волгоградской области.
Перечень объектов местного значения представлен в таблице 23.

Таблица 23

N п/п	Категория	Объекты местного значения	
1.	Объекты теплоснабжения населения		
2.	Объекты водоснабжения населения		
3.	Объекты водоотведения		
4.	Объекты газоснабжения населения		
5.	Объекты электроснабжения населения		
6.	Объекты автомобильного транспорта	Автомобильные дороги местного значения	
		Пункты технического осмотра автомобилей	
		Автозаправочные станции (АЗС)	
		Парковки (парковочные места)	
		Объекты транспортных услуг и транспортного обслуживания населения	
7.	Объекты образования местного значения	Детские дошкольные учреждения	
		Общеобразовательные школы	
		Внешкольные учреждения	
8.	Объекты здравоохранения местного значения	Аптеки	
9.	Объекты физической культуры и массового спорта местного значения	Плавательный комплекс, бассейн	
		Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней)	
		Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней)	
		Открытые спортивные плоскостные сооружения	
10.	Объекты культуры и искусства местного значения	Центральная библиотека городского округа	
		Общедоступная библиотека 	
		Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	
		Детская библиотека	
		Музей	
		Концертный зал	
		Дом культуры городского округа	
		Дом культуры	
		Парк культуры и отдыха	
		Кинотеатр	
11.	Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг	Магазины	
		Предприятия общественного питания	
		Предприятия бытового обслуживания	
		Гостиницы	
		Торговые центры	
12.	Объекты сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО местного значения	Контейнеры для сбора и накопления ТКО	
		Объект обработки, утилизации и размещения ТКО (Межмуниципальный полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом ООО "ЭкоЦентр")	
		Объекты размещения промышленных отходов	
		Пункт приема вторичного сырья	
13.	Объекты, обеспечивающие деятельность органов государственной власти	Здания администрации городского округа (в т.ч. комитеты и подразделения)	
		Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные)	
14.	Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и мест захоронения	Специализированная служба по вопросам похоронного дела	
		Кладбище традиционного захоронения	
15.	Места массового отдыха населения	Зоны отдыха	
		Речные и озерные пляжи	
		Речные и озерные пляжи для детей	
		Специализированные лечебные пляжи	
16.	Объекты, предназначенные для оказания государственных и муниципальных услуг населению	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	
17.	Объекты пожарной безопасности	Пожарные депо	
18.	Объекты гражданской обороны	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)	
19.	Объекты благоустройства и озеленения территорий	Озелененные территории общего пользования	

Система обслуживания

Для определения размещения объекта и его территориальной доступности используется система ступенчатости общественного обслуживания: учреждения и предприятия повседневного, периодического и эпизодического пользования. Данная градация определяет размещение объекта в системе обслуживания, его территориальную доступность.
Особенностью территориально-пространственной организации городского округа город Михайловка является то, что городской округ включает в себя 54 сельских населенных пункта, входивших ранее в состав муниципального района. Данная особенность учтена при установлении территориальной доступности объектов. Так, объекты периодического пользования бывших сельских поселений, ныне сельских территорий, концентрируются в следующих населенных пунктах, являвшихся ранее административными центрами сельских поселений:
- ст. Арчединская,
- х. Безымянка,
- х. Большой,
- ст. Етеревская,
- х. Карагичевский,
- х. Катасонов,
- х. Плотников 2-й,
- п. Отрадное,
- х. Раздоры,
- х. Сухов 2-й,
- х. Сенной,
- с. Сидоры,
- п. Реконструкция,
- х. Троицкий.
Радиус обслуживания объектов повседневного пользования устанавливается требованиями законодательных и иных нормативно-правовых актов.
Транспортная доступность объектов периодического пользования установлена на основании анализа расстояний между сельскими населенными пунктами и бывшими административными центрами сельских поселений (ныне сельских территорий). Наибольшие расстояние при данном анализе составляют следующие расстояния:
- между ст. Арчединская и х. Княженский 2-й - 22 км;
- между х. Карагичевский и х. Фролов - 22 км;
- между п. Отрадное и х. Заполосный - 23 км.
Транспортная доступность объектов периодического пользования в сельских населенных пунктах принимается равной 36 минутам (23 км при скорости движения 40 км/ч), а на городской территории 30 минутам. Данные значения транспортной доступности устанавливаются в случае, если законодательными и иными нормативными правовыми актами (более высокого порядка) не установлены другие значения транспортной доступности объектов периодического пользования.
В городе Михайловка как в административном центре городского округа расположены и проектируются объекты эпизодического пользования. Транспортная доступность объектов эпизодического пользования принимается равной транспортной доступности наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра (х. Гришин, 70 км до г. Михайловка, или 1,8 часа при средней скорости 40 км/ч).
Система обслуживания городского округа город Михайловка приведена в таблице 24.

Таблица 24

Категория объектов местного значения	Состав объектов местного значения по уровням обслуживания	
	Повседневного пользования	Периодического пользования	Эпизодического пользования	
Объекты автомобильного транспорта		Автозаправочные станции (АЗС)		
		Пункты технического осмотра автомобилей		
Объекты образования местного значения	Детские дошкольные учреждения	Внешкольные учреждения		
	Общеобразовательные школы			
Объекты здравоохранения местного значения	Аптеки			
Объекты физической культуры и массового спорта местного значения	Открытые спортивные плоскостные сооружения	Плавательный комплекс, бассейн	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами 	
	Спортивные залы	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами 	
Объекты культуры и искусства местного значения	Дом культуры	Общедоступная библиотека 	Детская библиотека	
		Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Центральная библиотека городского округа	
			Театр по видам искусств	
			Цирковая площадка (цирковой коллектив)	
		Дом культуры городского округа		
			Музей	
			Концертный зал	
		Парк культуры и отдыха		
		Кинотеатр		
Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг	Магазины	редприятия бытового обслуживания		
	Предприятия общественного питания	Гостиницы		
		Торговые центры		
Объекты, обеспечивающие деятельность органов государственной власти	Здания администрации городского округа (в т.ч. комитеты и подразделения)			
	Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные)			
Места массового отдыха населения		Зоны отдыха		
		Речные и озерные пляжи		
		Речные и озерные пляжи для детей		
		Специализированные лечебные пляжи		
Объекты, предназначенные для оказания государственных и муниципальных услуг населению	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг			

Коэффициент развития

Коэффициент развития вводится для учета демографических процессов и используется в расчетах показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития городского округа город Михайловка на 2016 - 2018 годы: к 2018 году численность населения городского округа составит 87,7 тыс. чел.
Несмотря на негативный прогноз по численности населения в городском округе на краткосрочную перспективу, Генеральным планом городского округа город Михайловка, на долгосрочную перспективу принята положительная динамика роста численности населения.
Улучшение демографической обстановки, в соответствии с Генеральным планом городского округа город Михайловка, возможно за счет следующих факторов:
- социальная поддержка населения;
- семейная политика, стимулирование рождаемости (включая материальную помощь при рождении ребенка);
- молодежная политика;
- здравоохранение (укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, снижение смертности лиц трудоспособного возраста, укрепление состояния здоровья детей);
- культура;
- последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина;
- доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения;
- сокращение социального неравенства, перераспределение социальных расходов в пользу наиболее уязвимых групп населения;
- предоставление гражданам возможностей более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов;
- обеспечение занятости населения через решение проблемы дефицита качества трудовых ресурсов (создание более эффективной кардинально отличающейся от ранее существовавшей системы среднего профессионального образования, повышение квалификации труда);
- создание новых рабочих мест, проведение инвестиционной политики, стимулирующей более полное использование имеющихся рабочих мест;
- проведение взвешенной миграционной политики.
Генеральным планом городского округа город Михайловка принята прогнозная численность населения городского округа, равная 102230 чел., из них городское население - 70000 чел., сельское население - 32230 чел.
Согласно данным Волгоградстата, размещенным на сайте http://volgastat.gks.ru, численность всего населения городского округа город Михайловка составляет 88689 человек на 01.01.2016. Численность городского населения (г. Михайловка, пгт Себрово) составляет 63357 чел.
Численность сельского населения городского округа город Михайловка = Численность всего населения городского округа город Михайловка - численность городского населения городского округа город Михайловка = 88689 - 63357 = 25332 чел.
Коэффициент развития городской территории = прогнозная численность населения городской территории / фактическая численность населения городской территории = 63357 / 70000 = 1,1.
Коэффициент развития сельской территории = прогнозная численность населения сельской территории / фактическая численность населения сельской территории = 32230 / 25332 = 1,27.
Коэффициент развития городского округа (общий) = прогнозная численность населения городского округа / фактическая численность населения городского округа = 102230 / 88689 = 1,15.
1. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения = 1680 МДж/год на 1 человека (в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. N 32). Приложение А.);
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка = 1,14. Принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения населения городского округа город Михайловка 
N = 1680 x 1,14 = 1915 МДж/год на 1 человека.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения приняты на основании:
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. N 32). Приложение А;
- Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
 
Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения = 220 литров в сутки           на 1 человека (в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14). П. 5.1.);
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка = 1,14. Принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения населения городского округа город Михайловка 
N = 220 x 1,14 = 251 литр в сутки на 1 человека.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения приняты на основании:
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
- СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
- Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

3. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения = 220 литров в сутки на 1 человека (в соответствии с СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011  N 635/11). П. 5.1.1.);
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка = 1,14. Принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения населения городского округа город Михайловка 
N = 220 x 1,14 = 251 литр в сутки на 1 человека.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения приняты на основании:
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения";
- СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
- Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").»;

т) раздел «Коэффициент развития» части II дополнить пунктами 3.1, 3.2:
«3.1. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения = 210 м3/год на 1 человека (в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. N 32). П. 3.12.);
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка = 1,14. Принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения городского округа город Михайловка 
N = 210 x 1,14 = 239 м3/год на 1 человека.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения приняты на основании:
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. N 32). П. 3.12;
- Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Удаленность принята 300 м (п. 1 постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

3.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения = 2000 кВт.ч/год на 1 человека (в соответствии с СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*" "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр). Приложение Л.);
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка = 1,14. Принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения городского округа город Михайловка 
N = 2000 x 1,14 = 2280 кВт.ч/год на 1 человека.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения приняты на основании:
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*" "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр). Приложение Л;  
- Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Удаленность принята 300 м (п. 1 постановления Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

4. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами автомобильного транспорта местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Автомобильные дороги местного значения

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения = 4,5 км/км2 (в соответствии с п. 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госгражданстроя.);
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка = 1,14. Принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения населения городского округа город Михайловка 
N = 4,5 x 1,14 = 5,13 кВт.ч/год на 1 человека.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения приняты на основании:
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госгражданстроя, п.1.15;
- Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
Удаленность принята в соответствии с п. 1.14 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госгражданстроя.
Пункты технического осмотра автомобилей

В соответствии с пунктом 11.26 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Генеральным планом городского округа город Михайловка Волгоградской области на расчетный срок до 2031 года принят уровень автомобилизации в 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. Фактический уровень автомобилизации (легковых автомобилей на 1000 жителей) = количество зарегистрированных легковых автомобилей в городском округе в 2015 г. (приложение 1) x 1000 / численность всего населения городского округа на 01.01.2016 (согласно данным государственной статистики) = 30523 x 1000 / 88689 = 344 легковых автомобиля на 1000 жителей.
Количество постов СТО в городском округе город Михайловка = уровень автомобилизации в городском округе город Михайловка / 200 = 350 / 200 = 1,75 постов СТО на 1000 чел.
Уровень территориальной доступности пунктов технического осмотра автомобилей принят как для объектов периодического пользования.

Автозаправочные станции (АЗС)

В соответствии с пунктом 11.26 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Генеральным планом городского округа город Михайловка Волгоградской области на расчетный срок до 2031 года принят уровень автомобилизации в 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. Фактический уровень автомобилизации (легковых автомобилей на 1000 жителей) = количество зарегистрированных легковых автомобилей в городском округе в 2015 г. (приложение 1) x 1000 / численность всего населения городского округа на 01.01.2016 (согласно данным государственной статистики) = 30523 x 1000 / 88689 = 344 легковых автомобиля на 1000 жителей.
Количество топливораздаточных колонок АЗС = уровень автомобилизации в городском округе город Михайловка / 1200 = 350 / 1200 = 0,3 топливораздаточных колонок АЗС на 1000 чел.
Уровень территориальной доступности АЗС принят как для объектов периодического пользования.

Парковки (парковочные места)

В соответствии с пунктом 11.26 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Генеральным планом городского округа город Михайловка Волгоградской области на расчетный срок до 2031 года принят уровень автомобилизации в 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. Фактический уровень автомобилизации (легковых автомобилей на 1000 жителей) = количество зарегистрированных легковых автомобилей в городском округе в 2015 г. (приложение 1) x 1000 / численность всего населения городского округа на 01.01.2016 (согласно данным государственной статистики) = 30523 x 1000 / 88689 = 344 легковых автомобиля на 1000 жителей.
Количество машино-мест на 1000 чел. = уровень автомобилизации в городском округе город Михайловка x 0,7 = 350 x 0,7 = 245 машино-мест на 1000 чел.
Уровень территориальной доступности парковок (парковочных мест) принят в соответствии с пунктом 11.21 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и представлен в таблице 25.

Таблица 25

Объекты	Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей, м (не более)	
до входов в жилые дома	100	
пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150	
прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250	
входов в парки, на выставки и стадионы	400	

Объекты транспортных услуг и транспортного обслуживания населения

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м2 - для скоростного транспорта.
Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.
В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.
В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.
Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, м: для автобусов - 400 - 600, экспресс-автобусов - 800 - 1200, электрифицированных железных дорог - 1500 - 2000.

5. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Дошкольные образовательные организации

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дошкольных образовательных организаций городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами. В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" составляет для сельских населенных пунктов - 45 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, для городских населенных пунктов - 65 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка = 1,14. Принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дошкольных образовательных организаций городского округа город Михайловка 

для сельских населенных пунктов и пгт Себрово: 
N = 45 x 1,14 = 51 место в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет;

для города Михайловка: 
N = 65 x 1,14 = 74 места в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дошкольных образовательных организаций приняты на основании:
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования";  
- Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Пешеходная доступность принята для сельских населенных пунктов и пгт Себрово - 500 м, для города Михайловка - 300 м в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования".

Общеобразовательные организации 

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общеобразовательных организаций городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами. В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" составляет для сельских населенных пунктов - 45 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет, для городских населенных пунктов – 95 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет.
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка = 1,14. Принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общеобразовательных организаций городского округа город Михайловка 

для сельских населенных пунктов и пгт Себрово: 
N = 45 x 1,14 = 51 место в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет;

для города Михайловка:
N = 100 места в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет (число мест ограничено до 100 мест в соответствии с приложением Д, таблицей Д.1 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений").

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общеобразовательных организаций приняты на основании:
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования";  
- Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Доступность принята для сельских населенных пунктов и пгт Себрово - 30 минут, для города Михайловка - 500 м в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования".

Объекты дополнительного образования

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дополнительного образования городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КТ

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами. В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" составляет для сельских населенных пунктов - 10 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, для городских населенных пунктов - 30 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка = 1,14. Принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дополнительного образования городского округа город Михайловка 

для сельских населенных пунктов и пгт Себрово: 
N = 10 x 1,14 = 11 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет;

для города Михайловка: 
N = 30 x 1,14 = 34 места в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дополнительного образования приняты на основании:
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования";  
- Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Транспортная доступность принята 30 мин., в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования".

6. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (в соответствии с таблицей п. 2.4 "О принципах размещения фармацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития сети аптек, обслуживающих население. Методические рекомендации для практических и научных работников N 97/111" (утв. Минздравом РФ 16.10.1997) установлен 1 объект на каждые 12000 человек населения);
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка, принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" (КУМО городского округа город Михайловка = 1,14)

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения населения городского округа город Михайловка 1 объект на каждые 13680 человек населения (N = 12000 x 1,14 = 13680).
Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения населения городского округа город Михайловка при численности населения (88010 чел. - принята согласно данным Волгоградстата, размещенным на сайте http://volgastat.gks.ru (01.01.2018) составляет 7 объектов (88010/13680 = 7);

Транспортная доступность 800 метров для города Михайловка, 30 минут для сельских населенных пунктов городского округа принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89*" "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).  

7. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны доп. спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней)

1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Волгоградской области (схема 2030).

Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа (х. Гришин, 70 км до города Михайловка, или 1,8 часа при средней скорости 40 км/ч).
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
Транспортная доступность принята 90 минут, в соответствии с пунктом 9.1 таблицы 1.2 Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровней)

1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Волгоградской области (схема 2030).

Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.                         
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
Транспортная доступность принята 90 минут, в соответствии с пунктом 9.2 таблицы 1.2 Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Бассейн

1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Волгоградской области (схема 2030).

Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.                         
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
Транспортная доступность принята 90 минут, в соответствии с пунктом 9.3 таблицы 1.2 Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)

Населенные пункты с численностью населения менее 300 человек - не нормируется.
1 объект на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта, принят в соответствии с Концепцией пространственной организации территории Волгоградской области (проект Схемы территориального планирования Волгоградской области (схема 2030) с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/).
Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с:
- пунктом 9.4 таблицы 1.2 Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области";
- таблицей 10.1 СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89*" "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

8. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Библиотеки

Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" библиотеки размещаются из расчета:
- центральная библиотека городского округа: 1 объект на городской округ;
- детская библиотека: 1 объект на 10000 детей до 14 лет (14553 чел. до 14 лет x 1,15 (коэффициент развития городского округа) / 10000 чел. = 2 объекта);
- общедоступная библиотека: 
для городского округа, в состав которого входят сельские населенные пункты, минимально необходимое количество библиотек в городском округе город Михайловка определяем по следующей формуле:

БС = (Нс : Ннс) + ((Н - Нс) : Ннг) + (Нд : Ннд),

где:
БС - библиотечная сеть;
Н - численность населения (88010 чел.);
Нс - численность сельского населения (24861 чел);
Ннс - норматив численности жителей на 1 библиотеку для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа (1 библиотека на 1000 чел);
Ннг - норматив численности жителей на 1 библиотеку для городского округа (1 библиотека на 20000 чел);
Нд - численность детского населения (14553 чел);
Ннд - норматив численности детского населения на 1 библиотеку                   (1 библиотека на 10000 чел);

БС = (Нс : Ннс) + ((Н - Нс) : Ннг) + (Нд : Ннд) = (24861/1000) + ((88010-24861)/20000) + (14553/10000) = 30 объектов,

30 объектов на городской округ город Михайловка;
- точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам: 2 объекта независимо от количества населения.
Данные по численности населения городского округа город Михайловка (88010 чел.), численности сельского населения (24861 чел), а также численности детей от 0 до 14 лет в городском округе город Михайловка (14553 чел.) приняты согласно данным Волгоградстата, размещенным на сайте http://volgastat.gks.ru (01.01.2018). Данные о  нормативе численности жителей на 1 библиотеку приняты согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.                         
Уровень территориальной доступности для детских библиотек, общедоступных библиотек и точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и равен 40 минутам.

Музей

Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" необходимое количество краеведческих музеев составляет 1 объект на городской округ и 1 объект на городское поселение (независимо от численности населения), тематических музеев - 1 на городской округ. 
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.                         
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
Уровень территориальной доступности для музеев принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и равен 40 минутам.

Театр

Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" необходимое количество театров по видам искусств составляет 1 объект на городской округ с численность населения от 100 - 200 тыс. чел.
Согласно Генеральному плану городского округа город Михайловка Волгоградской области прогнозная численность населения городского округа на расчетный срок составляет 102230 чел.
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.                         
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
Уровень территориальной доступности для театра принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и равен 40 минутам.

Концертный зал

Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" необходимое количество концертных залов составляет 1 объект на городской округ.
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.                         
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
Уровень территориальной доступности для концертных залов принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и равен 40 минутам.

Цирковая площадка (цирковой коллектив)

Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" необходимое количество цирковых площадок (цирковых коллективов) составляет 1 объект на городской округ с численность населения от 100 - 500 тыс. чел.
Согласно Генеральному плану городского округа город Михайловка Волгоградской области прогнозная численность населения городского округа на расчетный срок составляет 102230 чел.
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.                         
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
Уровень территориальной доступности для цирковой площадки (циркового коллектива) принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и равен 40 минутам.

Дом культуры

К домам культуры относятся также следующие объекты:
- центр культурно-досугового назначения;
- общественно-духовный и информационно-культурный центр;
- центр культурного досуга и библиотечного обслуживания;
- сельский клуб.
Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" дома культуры размещаются из расчета:
- дом культуры городского округа: 1 объект на 100 тыс. чел. в городском округе с населением от 100 - 500 тыс. чел. (прогнозная численность населения городского округа на расчетный срок - 102230 чел.);
- дом культуры <*>
К домам культуры относятся также следующие объекты:
- центр культурно-досугового назначения;
- общественно-духовный и информационно-культурный центр;
- центр культурного досуга и библиотечного обслуживания;
- сельский клуб.
Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, имеющие транспортную доступность до административного центра 30 минут и более, применяется норматив 1 Дом культуры на 5 тыс. жителей по совокупности населения в сельских населенных пунктах.
Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, минимально необходимое количество учреждений клубного типа определяется по следующей формуле:

КС = (Нс : Ннс) + ((Н - Нс) : Ннг),

где:
КС - сеть учреждений клубного типа;
Н - численность населения (88010 чел.);
Ннс - норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа (1 дом культуры на 5000 чел);
Нс - численность сельского населения (24861 чел);
Ннг - норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа (1 дом культуры на 20000 чел).
Минимально необходимое количество учреждений клубного типа для городского округа город Михайловка составит:

КС = (Нс : Ннс) + ((Н - Нс) : Ннг) = (24861/5000) + ((88010-24861)/20000) = 8 объектов,

Данные по численности населения городского округа город Михайловка (88010 чел.), а также численности сельского населения (24861 чел), приняты согласно данным Волгоградстата, размещенным на сайте http://volgastat.gks.ru (01.01.2018). Данные о  нормативе численности жителей на 1 дом культуры приняты согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.                         
Уровень территориальной доступности для домов культуры городского округа принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и равен 40 минутам.

Парк культуры и отдыха

Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" необходимое количество парков культуры и отдыха в городском округе составляет 1 объект на 30000 чел. Размещаются парки культуры и отдыха в городских поселениях с численностью населения более 30000 чел.
Согласно Генеральному плану городского округа город Михайловка Волгоградской области прогнозная численность населения городского округа на расчетный срок составляет 102230 чел.
Количество парков культуры и отдыха = численность населения городского округа город Михайловка / 30000 = 102230 / 30000= 3 объекта.
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.                         
Уровень территориальной доступности для парков культуры и отдыха городского округа принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и равен 40 минутам.

Кинотеатр

Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" необходимое количество кинозалов в городском округе составляет 1 объект на 20000 чел.
Согласно Генеральному плану городского округа город Михайловка Волгоградской области прогнозная численность населения городского округа на расчетный срок составляет 102230 чел.
Количество кинозалов = численность населения городского округа город Михайловка / 20000 = 102230 / 20000= 5 объектов.
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.
В соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.                         
Уровень территориальной доступности для кинотеатров городского округа принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и равен 40 минутам.

9. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Магазины

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12 сентября 2016 года N 506-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области" норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов для городского округа город Михайловка составляет 350,9 м2 на 1000 чел.
Согласно данным Волгоградстата, размещенным на сайте http://volgastat.gks.ru, общая торговая площадь магазинов (в т.ч. мини-маркеты, супермаркеты, специализированные продовольственные магазины, специализированные непродовольственные магазины, прочие магазины) в городском округе город Михайловка в 2015 году составляет 51589,2 м2. Численность всего населения городского округа город Михайловка составляет 88689 человек на 01.01.2016.
Торговая площадь магазинов в городском округе город Михайловка, на 1000 чел. = общая торговая площадь магазинов в городском округе город Михайловка x 1000 / численность всего населения городского округа город Михайловка = 51589,2 x 1000 / 88689 = 582 м2 на 1000 чел.
Генеральным планом городского округа город Михайловка Волгоградской области на расчетный срок (до 2037 года) заложено значение данного показателя, равное 631 м2 на 1000 чел.
В качестве показателя минимально допустимого уровня обеспеченности магазинами принято значение, равное фактическому значению торговой площади на 1000 чел. в городском округе город Михайловка (582 м2 на 1000 чел.).

Предприятия общественного питания

В соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" обеспеченность местами предприятий общественного питания для городов и сельских поселений составляет 40 мест на 1000 чел.
Согласно данным Волгоградстата, размещенным на сайте http://volgastat.gks.ru, число мест в объектах общественного питания (общедоступные столовые, закусочные, рестораны, кафе, бары) в городском округе город Михайловка составляет 5475 мест. Численность всего населения городского округа город Михайловка составляет 88689 человек на 01.01.2016.
Число мест в объектах общественного питания в городском округе город Михайловка, на 1000 чел. = число мест в объектах общественного питания в городском округе город Михайловка x 1000 / численность всего населения городского округа город Михайловка = 5475 x 1000 / 88689 = 62 места на 1000 чел.
Генеральным планом городского округа город Михайловка Волгоградской области на расчетный срок (до 2037 года) заложено значение данного показателя, равное 40 местам на 1000 чел.
В качестве показателя минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями общественного питания принято значение, равное значению из приложения Ж СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (40 мест на 1000 чел.).

Предприятия бытового обслуживания

В соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" количество рабочих мест предприятий бытового обслуживания на 1000 чел. составляет 9 мест для городских поселений и 7 мест для сельских поселений.
Генеральным планом городского округа город Михайловка Волгоградской области на расчетный срок (до 2037 года) заложено значение данного показателя, равное 15 рабочим местам.
В качестве показателя минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями бытового обслуживания принято значение, равное значению из приложения Ж СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (9 мест на 1000 чел. для городских поселений и 7 мест на 1000 чел. для сельских поселений).

Уровень территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Уровень территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Радиус обслуживания для городов при многоэтажной застройке равен 500 м, при одно-, двухэтажной застройке 800 м. В сельских поселениях радиус обслуживания равен 2000 м.

Гостиницы

В соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" количество мест в гостиницах на 1000 чел. составляет 6 мест.
В качестве показателя минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами принято значение, равное значению из приложения Ж СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (6 мест на 1000 чел.).
Уровень территориальной доступности гостиниц принят как для объектов периодического пользования.

Торговые центры

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для городского округа город Михайловка нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 № 506-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области».

10. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Контейнеры для сбора и накопления ТКО

Согласно данным Волгоградстата, размещенным на сайте http://volgastat.gks.ru, в городском округе город Михайловка за 2018 год вывезено 150,7 тыс. м3 твердых бытовых отходов. Численность всего населения городского округа город Михайловка составляет 88010 человек на 01.01.2018.
Необходимое число контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов (Бкон) рассчитывается по формуле:

Бконт = Пгод x Н x K1 / (365 x V) x K2, где:

Пгод - годовое накопление ТБО, м3;
Н - периодичность удаления отходов (теплое время 231 день - ежедневно, Н = 1; холодное время 134 дня - 1 раз в 2 дня, Н = 2; Нсреднее = (231 день x 1 +134 дня x 2) / 365 дней = 1,37);
К1 - коэффициент суточной неравномерности твердых бытовых отходов = 1,25;
V - вместимость контейнера, 0,75 м3;
K2 - коэффициент учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05.
Бконт = 150700 м3 x 1,37 x 1,25 / (365 x 0,75) x 1,05 = 988 контейнеров.
Необходимое число контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов, на 1000 чел. = необходимое число контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов x 1000 / численность всего населения городского округа город Михайловка = 988 x 1000 / 88010 = 11 контейнеров на 1000 чел.
Уровень территориальной доступности контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в жилых домах принят согласно пункту 7,5 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений": расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

Объект обработки, утилизации и размещения ТКО

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.3 Федерального закона N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Волгоградской области на территории городского округа город Михайловка планируется размещение межмуниципального полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом в районе п. Отрадное. Уровень обеспеченности объектами обработки, утилизации и размещения ТКО принят согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Волгоградской области.
Уровень территориальной доступности объектов обработки, утилизации и размещения ТКО городского округа город Михайловка принят не менее 0,5 км, в соответствии с таблицей 1.6.5.1 Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" в соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ.

Объекты размещения промышленных отходов

Согласно Государственному реестру объектов размещения отходов в городском округе город Михайловка размещены следующие объекты размещения промышленных отходов:
- полигон промышленных отходов ОАО "Себряковцемент";
- полигон промышленных отходов ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий".
Уровень территориальной доступности объектами размещения промышленных отходов городского округа город Михайловка принят не менее 0,5 км, в соответствии с таблицей 1.6.5.1 Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" в соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ.

Пункт приема вторичного сырья

Согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" норматив обеспеченности пунктами приема вторичного сырья составляет 1 объект на микрорайон с численностью населения до 20000 чел.

Уровень территориальной доступности пунктов приема вторичного сырья городского округа город Михайловка принят не менее 0,5 км, в соответствии с таблицей 1.6.5.1 Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" в соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ.

11. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими деятельность органов государственной власти и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Здания администрации городского округа (в т.ч. комитеты и подразделения)

В соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" 1 объект независимо от численности населения.
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.
Транспортная доступность 90 минут принята в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016               N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" (в соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ).                         

Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные)

В соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" 1 объект независимо от численности населения.
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.
Транспортная доступность 90 минут принята в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" (в соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ).  

12. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

В соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области", п. 23, ч. 1, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" 1 объект независимо от численности населения.
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.
Транспортная доступность 90 минут принята в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" (в соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ).  

Кладбище традиционного захоронения (кладбище урновых захоронений после кремации)

Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

N = А x КУМО

где:
А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (в соответствии с СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89*" "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр), приложение Д, площадь территории 0,24 га на 1000 человек численности);
КУМО - коэффициент урбанизированности городского округа город Михайловка, принят в соответствии с таблицей 2.2.3 п. 2.2 "Оценка степени урбанизированности территории Волгоградской области" Приказа комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" (КУМО городского округа город Михайловка = 1,14)

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами кладбищ традиционного захоронения (кладбищ урновых захоронений после кремации) населения городского округа город Михайловка 
N = 0,24 x 1,14 = 0,27 га на 1000 человек.

Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.
Транспортная доступность 90 минут принята в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" (в соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ).  

13. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами массового отдыха населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест массового отдыха населения приведены в пунктах 9.9 и 9.25 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
Транспортная доступность наиболее удаленного населенного пункта городского округа от административного центра составляет 1,8 часа.
Транспортная доступность 90 минут принята в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" (в соответствии с частью 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ).

14. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для оказания государственных и муниципальных услуг населению и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг принят согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года        N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". Согласно пункту 10 данного постановления, в секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на каждые 5000 жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором располагается многофункциональный центр.
Уровень территориальной доступности для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг принят как для объекта эпизодического пользования и равен 1,8 часа (транспортная доступность).

15. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной безопасности и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Пожарные депо

Общее количество пожарных депо, а также количество пожарных автомобилей в каждом депо приняты по приложению 7 НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны". Для пгт Себрово количество пожарных депо и пожарных автомобилей приняты с учетом перспективы роста численности населения:
Прогнозная численность населения пгт Себрово = фактическая численность населения x коэффициент развития городской территории = 4924 x 1,15 = 5663 чел.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Учитывая территориально-пространственную организацию городского округа (сельские населенные пункты являлись ранее частью муниципального района), время прибытия в сельских населенных пунктах принимается равным 20 минутам.

16. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)

Пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны" предусмотрена норма площади пола на одного укрываемого, равная 0,5 м2. На 1000 чел. норма площади пола равна 500 м2. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м (пункт 4.12 СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны").
Для определения вместимости защитных сооружений, в зависимости от радиуса сбора укрываемых, необходимо определить плотность населения территории, на которой размещаются убежища и укрытия.
Согласно данным Волгоградстата, размещенным на сайте http://volgastat.gks.ru, численность всего населения городского округа город Михайловка составляет 88689 человек на 01.01.2016. Численность городского населения (г. Михайловка, пгт Себрово) составляет 63357 чел.
Численность сельского населения городского округа город Михайловка = численность всего населения городского округа город Михайловка - численность городского населения городского округа город Михайловка = 88689 - 63357 = 25332 чел.
Согласно Генеральному плану городского округа город Михайловка площадь городской территории (г. Михайловка, пгт Себрово) составляет 6293,3 га, или 62,93 км2. Площадь территории сельских населенных пунктов составляет 8684,8 га, или 86,848 км2.
Плотность городской территории городского округа город Михайловка = численность городского населения городского округа город Михайловка / площадь городской территории городского округа город Михайловка, км2 = 63357 / 62,93 = 1006,79 чел./км2.
Плотность территории сельских населенных пунктов = численность сельского населения / площадь территории сельских населенных пунктов км2 = 25332 / 86,848 = 291,68 чел./км2.
Численность населения в радиусе сбора, равном 500 м = плотность населения на территории радиуса сбора x площадь круга с радиусом 500 м (0,79 км2).
Численность населения в радиусе сбора, равном 500 м (городская территория) = 1006,79 x 0,79 = 795 чел.
Численность населения в радиусе сбора, равном 500 м (территории сельских населенных пунктов) = 291,68 x 0,79 = 230 чел.
Для радиусов сбора укрываемых, равным 100, 200, 300 и 400 метров, расчет производится аналогичным образом.
Уровень территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны принимается равным радиусу сбора укрываемых.

18. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и озеленения территорий и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Нормативные требования к обеспеченности озелененными территориями общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", пункт 9.13.
Уровень территориальной доступности объектов благоустройства и озеленения приведен в пункте 9.15 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативно-правовые акты

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Водный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4. Федеральный закон N 89-ФЗ от 24 июня 1998 "Об отходах производства и потребления".
5. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
6. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".

Нормативно-правовые акты Волгоградской области

1. Закон Волгоградской области от 07 июня 2018 года N 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области".
2. Закон Волгоградской области N 204-ОД от 03 декабря 2015 года "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области и органами государственной власти Волгоградской области по организации в границах муниципальных образований Волгоградской области газоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации".
3. Закон Волгоградской области N 223-ОД от 28 декабря 2015 года "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области и органами государственной власти Волгоградской области по организации в границах муниципальных образований Волгоградской области электроснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации".
4. Закон Волгоградской области от 16.06.2000 N 413-ОД "О создании судебных участков мировых судей в Волгоградской области".
5. Закон Волгоградской области N 140-ОД от 6 ноября 2014 г. "О социальном обслуживании населения Волгоградской области".
6. Закон Волгоградской области от 12 декабря 2007 года N 1591-ОД "О жилищном фонде Волгоградской области".
7. Постановление Губернатора Волгоградской области от 04 августа 2016 года N 406-п "Об утверждении Положения о комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области".
8. Постановление Губернатора Волгоградской области от 13 декабря 2017 года N 849 "Об утверждении Положения о комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области".
9. Постановление Губернатора Волгоградской области от 24 ноября 2014 года N 154 "Об утверждении Положения о комитете физической культуры и спорта Волгоградской области".
10. Постановление Губернатора Волгоградской области от 26 апреля 2012 года N 222 "Об утверждении Положения о комитете по управлению государственным имуществом Волгоградской области".
11. Постановление Администрации Волгоградской области от 12 сентября 2016 года N 506-П "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области".
12. Постановление Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 года N 943 "Об утверждении Положения о комитете культуры Волгоградской области".
13. Постановление Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 года N 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области".
14. Постановление Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 года N 33-п "Об утверждении Положения о комитете социальной защиты Волгоградской области".
15. Приказ комитета строительства Волгоградской области от 21 марта 2016 года N 114-ОД "Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области".
16. Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской обл. от 24.10.2017 N 151-ОД "О внесении изменений в приказ комитета строительства Волгоградской области от 21 марта 2016 г. N 114-ОД "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области"".
17. Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16.09.2016 N 1310 "Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Волгоградской области".

Нормативно-правовые акты городского округа город Михайловка

1. Решение Михайловской городской Думы Волгоградской области от 29 декабря 2005 г. N 57 "Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области".
2. Решение Михайловской городской Думы от 20 февраля 2015 г. N 956 "Об утверждении Генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области".
3. Решение Михайловской городской Думы от 30 октября 2017 г. N 10 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Михайловка Волгоградской области".

Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству

1. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
2. СП 131.13330.2012 "Строительная климатология".
3. СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах".
4. СП 89.13330.2016 "Котельные установки".
5. СП 124.13330.2012 "Тепловые сети".
6. СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
8. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".
9. СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
10. СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
11. СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения".
12. СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
13. СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения".
14. НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".
15. СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны".
16. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".
17. СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
18. СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения".

Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА

1. Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Михайловка являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в городском округе город Михайловка и учитываются при разработке градостроительной документации в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в муниципальном образовании.
2. Назначение и область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в следующих областях государственного и муниципального управления:

2.1. Стратегическое и социально-экономическое планирование, а именно в:
- формирование прогнозов социально-экономического развития и расходов бюджета городского округа;
- формирование муниципальных программ по приоритетным направлениям развития при определении целевых показателей программ;
- формирование муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры.
2.2. Градостроительной деятельности, а именно в:
- подготовке документов территориального планирования (генеральный план городского округа);
- подготовке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания) в части размещения объектов местного значения и разработке положений о характеристиках планируемого развития территории, положений об очередности планируемого развития территории;
- подготовке правил землепользования и застройки с учетом перспективы развития городского округа;
- принятии решений о развитии застроенных территорий;
- подготовке градостроительных планов земельных участков, схем размещения земельных участков;
- подготовке технических заданий на разработку проектной документации для объектов местного значения.
2.3. Планирование сети объектов местного значения инфраструктуры территорий и подготовке технических заданий на проектирование объектов местного значения, а именно в:
- проведение анализа сети существующих объектов местного значения и размещении новых;
- проведение расчетов нормативного уровня обеспеченности территории сетевыми объектами инфраструктуры, объектами местного значения и вариантов зон планируемого размещения объектов местного значения.
2.4. Подготовка проектов местных нормативно-правовых актов, а именно:
- положений и регламентов представления муниципальных услуг;
- территориальных схем размещения объектов местного значения и иных объектов.

3. Содержание местных нормативов градостроительного проектирования

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей городского округа город Михайловка и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения и доступности таких объектов для населения:
- Объекты теплоснабжения населения;
- Объекты водоснабжения населения;
- Объекты водоотведения;
- Объекты газоснабжения населения;
- Объекты электроснабжения населения;
- Объекты автомобильного транспорта;
- Объекты образования местного значения;
- Объекты здравоохранения местного значения;
- Объекты физической культуры и массового спорта местного значения;
- Объекты культуры и искусства местного значения;
- Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг;
- Объекты сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО местного значения;
- Объекты, обеспечивающие деятельность органов государственной власти;
- Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и мест захоронения;
- Места массового отдыха населения;
- Объекты, предназначенные для оказания государственных и муниципальных услуг населению;
- Объекты пожарной безопасности;
- Объекты гражданской обороны;
- Объекты благоустройства и озеленения территорий.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ШТ.)

на 2010 год - 15634
на 2011 год - 20993
на 2012 год - 23282
на 2013 год - 25321
на 2014 год - 28176
на 2015 год - 30523
на 2016 год - 32693