ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации городского

округа город Михайловка

Волгоградской области

от «01» декабря 2020 г. № 2851

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых подведомственными муниципальными учреждениями городского округа город Михайловка Волгоградской области энергетических

ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Потребляемый ресурс | Единица измерения | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период,% | Целевой уровень снижения(снижение удельного расхода) |
| на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МКОУ "Средняя школа № 1"2- е здание | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 46,81 | 4 | 46,35 | 45,88 | 44,96 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,82 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,84 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 1.2 | МКОУ "Средняя школа № 1"Мастерская | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 191,30 | 19 | 182,18 | 173,06 | 154,82 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 100,39 | 20 | 95,46 | 90,52 | 80,64 |
| 1.3 | МКОУ "Средняя школа № 1"Спортзал | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 90,12 | 19 | 85,83 | 81,53 | 72,94 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | МКОУ "Средняя школа № 1"Старое здание | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 46,17 | 4 | 45,71 | 45,25 | 44,34 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,45 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 48,46 | 20 | 46,07 | 43,69 | 38,92 |
| 2 | МКОУ "Средняя школа № 2" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 54,08 | 9 | 52,93 | 51,77 | 49,47 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,33 | 3 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,08 |  | 20,71 | 20,54 | 20,20 |
| 3 | МКОУ "Средняя школа №3"Основное здание  | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 99,64 | 19 | 94,89 | 90,14 | 80,64 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,2 | 2 | 2,01 | 1,99 | 1,97 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 14,10 | 0 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
| 3.1 | МКОУ "Средняя школа №3"2-е здание | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 128,49 | 19 | 122,36 | 116,24 | 103,98 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,33 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 52,22 | 20 | 49,65 | 47,08 | 41,95 |
| 3.2 | МКОУ "Средняя школа №3"Гараж | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 67,98 | 15 | 65,37 | 62,76 | 57,53 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3 | 9 | 2,94 | 2,87 | 2,74 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 7,89 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 4 | МКОУ "Средняя школа № 4"Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 62,37 | 13 | 60,31 | 58,25 | 54,13 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,54 | 4 | 2,51 | 2,49 | 2,44 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 19,67 | 3 | 19,53 | 19,39 | 19,11 |
| 5 | МКОУ "Средняя школа № 5"Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 37,45 | 3 | 37,21 | 36,97 | 36,49 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,03 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 17,92 | 3 | 17,82 | 17,72 | 17,52 |
| 6 | МКОУ "Средняя школа № 7"Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 86,63 | 19 | 82,50 | 78,37 | 70,11 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,93 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 252,86 | 20 | 240,42 | 227,98 | 203,11 |
| 7 | МКОУ "Средняя школа № 9"Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 56,59 | 10 | 55,15 | 53,72 | 50,86 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,24 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,46 | 3 | 21,27 | 21,08 | 20,71 |
| 8 | МКОУ "Средняя школа № 10"Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 66,88 | 15 | 64,43 | 61,98 | 57,08 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 55,37 | 34 | 50,65 | 45,93 | 36,48 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 18,37 | 2 | 18,26 | 18,14 | 17,92 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | МКОУ "Средняя школа № 11"Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 45,21 | 4 | 44,77 | 44,34 | 43,47 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 27,77 | 10 | 27,09 | 26,40 | 25,03 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | МКОУ ДО Центр Детского творчестваЗдание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 73,75 | 6 | 72,65 | 71,54 | 69,33 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,34 | 6 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,09 | 6 | 15,85 | 15,61 | 15,12 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | МКОУ «Арчединская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 88,20 | 19 | 83,99 | 79,79 | 71,38 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,17 | 11 | 3,08 | 2,99 | 2,82 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,85 | 4 | 21,66 | 21,46 | 21,07 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление моторного топлива | тут/л | 0,00001 | 6 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 12 | МКОУ «Безымянская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 49,05 | 6 | 48,37 | 47,68 | 46,31 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,36 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | МКОУ «Большовская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 53,38 | 9 | 52,24 | 51,11 | 48,84 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 9,34 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | МКОУ «Большовская СШ»Здание детского сада | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 92,82 | 19 | 88,40 | 83,97 | 75,12 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,54 | 1 | 16,48 | 16,42 | 16,30 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | МКОУ «Старосельская ОШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 53,41 | 9 | 52,27 | 51,13 | 48,86 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 19,31 | 3 | 19,18 | 19,05 | 18,79 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | МКОУ «Моховская ОШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 83,33 | 19 | 79,36 | 75,39 | 67,44 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 27,93 | 10 | 27,24 | 26,55 | 25,17 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | МКОУ «Етеревская ККШИ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 56,65 | 10 | 55,22 | 53,79 | 50,92 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,02 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1 | МКОУ «Етеревская ККШИ»Здание детского сада | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 116,31 | 23 | 109,54 | 102,78 | 89,25 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,04 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | МКОУ «Карагичевская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 50,63 | 7 | 49,78 | 48,93 | 47,22 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 5,40 | 23 | 5,09 | 4,78 | 4,17 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 12,16 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | МКОУ «Катасоновская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 66,17 | 15 | 63,75 | 61,32 | 56,48 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,45 | 12 | 3,35 | 3,24 | 3,02 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 169,82 | 20 | 161,47 | 153,12 | 136,41 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | МКОУ «Крутинская ОШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,48 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 40,47 | 20 | 38,48 | 36,49 | 32,51 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | МКОУ «Плотниковская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 88,89 | 19 | 84,65 | 80,42 | 71,94 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 25,23 | 34 | 23,08 | 20,93 | 16,63 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 12,13 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | МКОУ «Секачевская ОШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 44,55 | 4 | 44,14 | 43,72 | 42,89 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,27 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 11,95 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | МКОУ «Отрадненская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 157,47 | 19 | 149,97 | 142,46 | 127,44 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 18,21 | 34 | 16,66 | 15,11 | 12,00 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 14,27 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | МКОУ «Раздорская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 49416,78 | 19 | 47060,69 | 44704,61 | 39992,44 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,34 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,61 | 1 | 15,57 | 15,52 | 15,44 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | МКОУ «Раковская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 79,24 | 19 | 75,46 | 71,68 | 64,13 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,43 | 12 | 3,33 | 3,22 | 3,01 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 12,80 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | МКОУ «Сенновская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 63,36 | 13 | 61,27 | 59,18 | 54,99 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,84 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 19,57 | 3 | 19,43 | 19,28 | 19,00 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | МКОУ «Сидорская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 62,03 | 13 | 60,09 | 58,14 | 54,24 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,45 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 18,77 | 3 | 18,64 | 18,52 | 18,26 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | МКОУ «Реконструкторская СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,54 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 13,30 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1 | МКОУ «Реконструкторская СШ»Здание садика | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,94 | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 27,18 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | МКОУ «Страховская ОШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 54,70 | 9 | 53,47 | 52,23 | 49,76 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,55 | 14 | 3,43 | 3,31 | 3,06 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 7,80 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | МКОУ «Троицкая СШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,98 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,44 | 3 | 21,25 | 21,07 | 20,69 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1 | МКОУ «Троицкая СШ»Здание ГДО | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 84,37 | 17 | 80,84 | 77,31 | 70,26 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 5,88 | 2 | 5,84 | 5,81 | 5,74 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,79 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | МКОУ «Рогожинская ОШ»Здание школы | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 77,02 | 18 | 73,52 | 70,02 | 63,02 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,78 | 1 | 1,77 | 1,76 | 1,75 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 95,53 | 20 | 90,83 | 86,13 | 76,73 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Лукоморье" городского округа город Михайловка Волгоградской области" Структурное подразделение "Аленький цветочек" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 51,38 | 3 | 50,94 | 50,51 | 49,63 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 7,89 | 6 | 7,78 | 7,67 | 7,45 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,93 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1 | Структурное подразделение "Золотой ключик" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 54,28 | 4 | 53,76 | 53,24 | 52,20 |
| Горячая вода | м3/чел | 2,07 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Холодная вода | м3/чел | 0,22 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,03 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.2 | Структурное подразделение "Колокольчик" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 60,51 | 7 | 59,45 | 58,39 | 56,26 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 76,11 | 20 | 72,27 | 68,42 | 60,74 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.3 | Структурное подразделение "Колосок" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 52,41 | 4 | 51,94 | 51,47 | 50,53 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 38,40 | 3 | 38,09 | 37,78 | 37,17 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.4 | Структурное подразделение "Лучик" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,75 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 18,35 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 29,15 | 3 | 28,92 | 28,69 | 28,22 |
| 31.5 | Сруктурное подразделение "Октябренок" ул. Мира | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 4,88 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 47,03 | 7 | 46,17 | 45,30 | 43,58 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 20,60 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 31.6 | Структурное подразделение "Октябренок" ул. Речная | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 53,16 | 4 | 52,67 | 52,18 | 51,19 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 4,94 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 46,94 | 7 | 46,08 | 45,21 | 43,49 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.7 | Структурное подразделение "Радуга" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 71,29 | 12 | 69,21 | 67,14 | 63,00 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 7,98 | 6 | 7,85 | 7,72 | 7,46 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 54,97 | 11 | 53,39 | 51,82 | 48,68 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.8 | Структурное подразделение "Родничок" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 63,72 | 8 | 62,37 | 61,03 | 58,33 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 8,57 | 9 | 8,38 | 8,19 | 7,82 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 45,38 | 5 | 44,77 | 44,17 | 42,96 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.9 | Структурное подразделение "Ромашка" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 58,74 | 6 | 57,93 | 57,12 | 55,50 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,59 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 35,99 | 3 | 35,73 | 35,47 | 34,96 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10 | Структурное подразделение "Ручеек" ул. Крупская | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 64,63 | 9 | 63,13 | 61,64 | 58,64 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 7,61 | 5 | 7,52 | 7,43 | 7,25 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 53,86 | 11 | 52,32 | 50,78 | 47,71 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.11 | Структурное подразделение "Ручеек" ул. Пролетарская | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 5,06 | 1 | 5,05 | 5,03 | 5,00 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 33,03 | 2 | 32,84 | 32,65 | 32,27 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 41,95 | 11 | 40,74 | 39,54 | 37,14 |
| 31.12 | Структурное подразделение "Светлячок" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 41,07 | 2 | 40,87 | 40,67 | 40,27 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,36 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 26,02 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.13 | Структурное подразделение "Сказка" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 88,53 | 18 | 84,61 | 80,69 | 72,86 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 8,85 | 10 | 8,63 | 8,41 | 7,98 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 56,69 | 12 | 54,93 | 53,18 | 49,67 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.14 | Структурное подразделение "Солнышко" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 59,50 | 6 | 58,57 | 57,64 | 55,78 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 6,87 | 4 | 6,80 | 6,74 | 6,62 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 35,02 | 3 | 34,78 | 34,55 | 34,08 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.15 | Структурное подразделение "Теремок" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 42,52 | 2 | 42,29 | 42,06 | 41,60 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,28 | 1 | 29,20 | 29,13 | 28,97 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.16 | Структурное подразделение "Тополек" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 54,05 | 4 | 53,53 | 53,01 | 51,97 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 8,18 | 8 | 8,03 | 7,87 | 7,56 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 28,46 | 1 | 28,38 | 28,31 | 28,16 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.17 | Структурное подразделение "Улыбка" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 48,60 | 3 | 48,22 | 47,84 | 47,09 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 4,99 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 41,10 | 4 | 40,72 | 40,33 | 39,57 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.18 | Структурное подразделение "Центр питания" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 54,00 | 6 | 53,19 | 52,38 | 50,76 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,74 | 6 | 3,68 | 3,63 | 3,52 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 77,85 | 6 | 76,68 | 75,51 | 73,18 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.19 | Структурное подразделение им. П. А. Юдина | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 86,02 | 17 | 82,42 | 78,83 | 71,63 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 7,48 | 5 | 7,39 | 7,31 | 7,13 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 49,70 | 8 | 48,66 | 47,62 | 45,53 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | МБУК "Централизованная библиотечная система"Детская библиотека №9 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,01 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,08 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.2 | МЦБСТ | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,00 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 12,29 | 0 | 12,29 | 12,28 | 12,27 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 15,69 | 6 | 15,46 | 15,22 | 14,75 |
| 32.3 | Центральная городская библиотека | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,01 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 19,58 | 4 | 19,39 | 19,20 | 18,82 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.4 | Центральная городская детская библиотека | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,01 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 11,63 | 0 | 11,63 | 11,62 | 11,62 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.5 | Безымянская библиотека №3 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,32 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 23,79 | 6 | 23,43 | 23,08 | 22,36 |
| 33 | МБУ "Городской Дворец Культуры"  | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 76,12 | 16 | 73,06 | 70,00 | 63,87 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,04 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,19 | 23 | 27,50 | 25,81 | 22,42 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.2 | Филиал МБУ ГДК клуб "Заозерье" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 10,74 | 2 | 10,69 | 10,64 | 10,54 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 24,54 | 2 | 24,39 | 24,24 | 23,94 |
| 33.3 | Филиал МБУ ГДК "Себровский ДК" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 46,38 | 3 | 45,98 | 45,58 | 44,78 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 7,47 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.4 | ЭККЦ "Вольница" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 24,73 | 19 | 23,57 | 22,40 | 20,08 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 47,20 | 17 | 45,25 | 43,30 | 39,41 |
| 34 | МБУК "Михайловский краеведческий музей" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,84 | 35 | 1,67 | 1,51 | 1,19 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 11,02 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | МБУК "Выставочный зал г. Михайловка" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,53 | 0 | 37 | 3,20 | 2,87 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 13,54 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | МКУ "Михайловский центр культуры "Арчединский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 48,33 | 4 | 47,88 | 47,43 | 46,53 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,94 | 15 | 1,87 | 1,80 | 1,65 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 6,94 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.2 | Безымянский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 11,91 | 2 | 11,84 | 11,77 | 11,63 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.3 | Большемедведевский СК- филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,85 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.4 | Большовский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 13,50 | 3 | 13,39 | 13,28 | 13,06 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5 | 2 Плотниковский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,77 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6 | Б.Орешкинский СК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,93 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.7 | Глушицкий СК- филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,83 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции | Втч/м2/ГСОП | 2,97 | 6 | 2,92 | 2,88 | 2,79 |
| 36.8 | Етеревский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 6,08 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.9 | Зиновьевский СК- филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 6,55 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.10 | Ильменский 1 СК- филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,15 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции | Втч/м2/ГСОП | 46,07 | 6 | 45,38 | 44,69 | 43,31 |
| 36.11 | Ильменский 2 СК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 7,06 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.12 | Карагичевский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,20 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.13 | Катасоновский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 7,29 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается |  |  |  |  |
| 36.14 | Крутинский СК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,41 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.15 | Левинский СК- филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,10 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции | Втч/м2/ГСОП | 5,78 | 6 | 5,69 | 5,60 | 5,43 |
| 36.16 | Мишинский СК- филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,39 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции | Втч/м2/ГСОП | 0,62 | 6 | 0,61 | 0,60 | 0,58 |
| 36.17 | Моховский СК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,12 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.18 | МКУ МЦК (ул. Ленина, д.68) | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 90,21 | 20 | 85,60 | 80,99 | 71,77 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 5,82 | 33 | 5,34 | 4,86 | 3,89 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 18,46 | 10 | 17,99 | 17,53 | 16,61 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.19 | Орловский СК- филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,91 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.20 | Отрадненский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,54 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 57,97 | 21 | 54,95 | 51,92 | 45,88 |
| 36.21 | Отрубской СК- филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,19 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции | Втч/м2/ГСОП | 12,35 | 6 | 12,16 | 11,98 | 11,61 |
| 36.22 | Поддубинский СК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,11 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.23 | Раздорский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,31 | 15 | 19,56 | 18,82 | 17,33 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.24 | Раковский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 58,98 | 9 | 57,64 | 56,30 | 53,62 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,78 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.25 | Рогожинский СК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,41 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.26 | Секачевский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,12 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,47 | 5 | 15,28 | 15,09 | 14,72 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.27 | Сеничкинский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,20 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.28 | Сенновский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,70 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.29 | Сидорский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 85,63 | 19 | 81,56 | 77,48 | 69,33 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 9,07 | 35 | 8,28 | 7,48 | 5,89 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 6,91 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.30 | Совхозный СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 80,38 | 17 | 76,91 | 73,44 | 66,49 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,14 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.31 | Старореченский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,39 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.32 | Старосельский СК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,49 | 15 | 19,74 | 18,99 | 17,49 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.33 | Страховский СК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 58,33 | 39 | 52,66 | 46,99 | 35,65 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,61 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.34 | Субботинский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,77 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.35 | Суховский 1 СК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,58 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.36 | Троицкий СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,47 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции | Втч/м2/ГСОП | 2,85 | 6 | 2,81 | 2,77 | 2,68 |
| 36.37 | Черемуховский СДК - филиал МКУ МЦК | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,29 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,21 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | МБУ ДО "ДШИ № 2"здание школы искусств № 1 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 36,26 | 1 | 36,13 | 36,01 | 35,76 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,33 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,61 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | МБУ ДОЛ "Ленинец" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | \ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 125,32 | 6 | 123,44 | 121,56 | 117,80 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодёжи» Здание 1 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 5,10 | 6 | 5,02 | 4,95 | 4,79 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,58 | 6 | 15,35 | 15,11 | 14,65 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается |  |  |  |  |
| 39.1 | МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодёжи» Здание 2 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 8,43 | 6 | 8,30 | 8,18 | 7,92 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 7,67 | 6 | 7,55 | 7,44 | 7,21 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 12,84 | 6 | 12,65 | 12,46 | 12,07 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | МКОУ ДО " СДЮТиЭ" | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,09 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,98 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 20,52 | 6 | 20,21 | 19,90 | 19,29 |
| 41 | АУ "ЦФК и СП"Бассейн | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 95,76 | 9 | 93,53 | 91,29 | 86,82 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 30,41 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 366,91 | 25 | 344,06 | 321,20 | 275,48 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.1 | АУ "ЦФК и СП"Корт | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,26 | 6 | 3,21 | 3,16 | 3,07 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 266,63 | 6 | 262,63 | 258,63 | 250,63 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.2 | АУ "ЦФК и СП"Стадион | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 0,01 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.3 | АУ "ЦФК и СП"Спортзал | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 95,78 | 20 | 90,96 | 86,14 | 76,49 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 4,83 | 29 | 4,49 | 4,14 | 3,45 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 13,50 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.4 | АУ "ЦФК и СП"Автостоянка | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,97 | 6 | 2,92 | 2,88 | 2,79 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | АУ «Редакция газеты «Призыв»Административное здание | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 28,05 | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,10 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,80 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | АУ "КБиО"производственная база №1 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,95 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 47,89 | 3 | 47,50 | 47,11 | 46,32 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 37,96 | 5 | 37,44 | 36,92 | 35,88 |
| Потребление моторного топлива  | тут/л | 0,00002 | 6 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 43.1 | АУ "КБиО"Производственная база №2 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,24 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 41,02 | 2 | 40,79 | 40,56 | 40,09 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 69,38 | 21 | 65,71 | 62,04 | 54,70 |
| 43.2 | АУ "КБиО"Производственная база №3 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3910,39 | 37 | 3549,76 | 3189,13 | 2467,86 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 221,60 | 36 | 201,91 | 182,22 | 142,84 |
| 44 | АУ «ЦГиЗ»  | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 60,17 | 6 | 58,52 | 56,87 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0,02 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливаетс. |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 192,64 | 30 | 178,01 | 163,39 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 |
| 45 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, ул. Ленина, д 98 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3910,39 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 221,60 | 2% | 25,67 | 25,57 | 25,38 |
| 45.2 | МКУ "Техцентр" г. Михайловка, ул. Мира, д 65 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 13,53 | 6 | 13,32 | 13,12 | 12,72 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.3 | МКУ "Техцентр" ул. Мира, д 65 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 50,03 | 6 | 49,28 | 48,53 | 47,03 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.4 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, ул. Мира, д 65 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 73,49 | 16 | 70,56 | 67,63 | 61,77 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,07 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 48,85 | 3 | 48,45 | 48,05 | 47,25 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.5 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, ул. Мира, д 65 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 10,00 | 11 | 9,74 | 9,47 | 8,94 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,19 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.6 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, ул.Обороны, д.42А | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 73,36 | 16 | 70,43 | 67,51 | 61,66 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 4,56 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 79,49 | 16 | 76,39 | 73,29 | 67,08 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.7 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, ул. Обороны, д.42Б | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 57,32 | 9 | 56,00 | 54,68 | 52,03 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,48 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 34,78 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.8 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, Республиканская, д 24, пом 2 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 57,32 | 9 | 56,00 | 54,68 | 52,03 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,48 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 34,78 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.9 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, Михайловский р-н, с. Сидоры, ул. Украинская, 15а | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 73,62 | 16 | 70,69 | 67,75 | 61,88 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,02 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 58,69 | 7 | 57,68 | 56,67 | 54,64 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.10 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, Михайловский р-н, х. Большой, ул Ленина, д 17 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,07 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 33,78 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 24,65 | 1 | 24,58 | 24,51 | 24,37 |
| 45.11 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, Михайловский р-н, х. Катасонов, ул. Торговая, д 6 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,14 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 170,50 | 29 | 158,27 | 146,04 | 121,57 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.12 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, Михайловский р-н, хутор Раздоры, ул. Мира, д 10 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,09 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 24,10 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 25,22 | 2 | 25,13 | 25,03 | 24,84 |
| 45.13 | Михайловский р-н, х. Сенной, ул.Ленина, д.38 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,25 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 3,88 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 18,29 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 45.14 | МКУ "Техцентр" г. Михайловка, Михайловский р-н, х.Сухов 2-й, ул Орджоникидзе,1 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,62 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 23,12 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.15 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, Михайловский р-н, х. Троицкий, ул Советская, д 30 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 31,02 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 15,59 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 45.16 | МКУ "Техцентр" г Михайловка, Михайловский р-н, х.Троицкий, ул Советская, д 32 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 61,20 | 11 | 59,52 | 57,84 | 54,48 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,41 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | МБУ "Спортивная школа городского округа город Михайловка"Зал спортивных игр 1 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,25 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 13,54 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.1 | МБУ "Спортивная школа городского округа город Михайловка"Зал спортивных игр 2 | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 90,34 | 19 | 85,98 | 81,62 | 72,90 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,51 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 26,98 | 3 | 26,80 | 26,62 | 26,26 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.2 | МБУ "Спортивная школа городского округа город Михайловка"Тренажерный зал | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 53,67 | 4 | 53,14 | 52,61 | 51,55 |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,50 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,27 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.3 | МБУ "Спортивная школа городского округа город Михайловка"Зал легкой атлетики | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 29,14 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Горячая вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.4 | МБУ "Спортивная школа городского округа город Михайловка"Зал бокса | Тепловая энергия на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 25,96 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Горячая вода | м3/чел  | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,02 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,01 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа | м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | 0 | 0 | 0 | 0 |

Управляющий делами - начальник отдела

по связям с общественностью Е.И. Аболонина