Приложение к анкете

структурных элементов и параметров

оценки доступности объектов

социальной инфраструктуры и услуг

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»),

о – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»),

г – инвалиды с нарушениями слуха («глухие»)

у – инвалиды с умственными нарушениями

| №  помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения,  наличие | | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | **1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)** |  | |  |  |  |
| **Вход на территорию** (при наличии ограждения) |  | |  |  |  |
| - ширина прохода, калитки | м | | 0,9 и более | к, о |  |
| - информация об объекте | наличие | | есть | к, о, с, г |  |
| **Автостоянка посетителей** (при наличии) |  | |  |  |  |
| Расстояние до входа в здание | м | | 50 и менее | к, о |  |
| Количество машино-мест для инвалидов | % | | 10 и более | к |  |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | м | | 3,5 и более | к |  |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | м | | 5,0 и более | к |  |
| **Путь к входу в здание**  (для доступа в зону оказания услуг) |  | |  |  |  |
| - ширина тротуара (пути движения): | м | | 1,8 и более | к |  |
| - указатели направления движения | наличие | | есть | к, г |  |
| - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | | есть | с |  |
| - места отдыха | наличие | | есть | к, о |  |
| **Открытая лестница:** |  | |  |  |  |
| - высота подъема | м | | справочно |  |  |
| - поручни на высоте | м | | 0,85 – 0,95 | о, с |  |
| -  тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | наличие | | есть | с |  |
| - контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | | есть | с |  |
| **Пандус на рельефе** |  | |  |  |  |
| - высота подъема одного марша | м | | 0,8 и менее | к |  |
| - уклон | % | | 8 и менее | к |  |
| Поручни с двух сторон |  | | наличие | к, о |  |
| - на высоте (нижний поручень) | м | | 0,65 – 0,75 | к |  |
| - на высоте (верхний поручень) | м | | 0,85 – 0,95 | о |  |
|  | 2. ВХОДНАЯ ГРУППА(для доступа в зону оказания услуги) | | | |  |  |  | | |  | | |
|  | Крыльцо или входная площадка |  | |  |  |  |
| Высота площадки | м | | справочно |  |  |
| Габариты площадки (ширина) | м | | 2,2 и более | к |  |
| Габариты площадки (глубина) | м | | 2,2 и более | к |  |
| Поручни (ограждение) | наличие | | есть | к, о, с |  |
| Навес | наличие | | есть | к, о |  |
|  | Информация об объекте | наличие | | есть | г |  |
|  | **Лестница наружная** |  | |  |  |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие | | есть | с |  |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | | есть | с |  |
| Поручни с двух сторон | наличие | | есть | о, с |  |
| - на высоте | м | | 0,85-0,95 | о, с |  |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | | есть | о, с |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | | есть | о, с |  |
|  | **Пандус наружный** |  | |  |  |  |
| Уклон | % | | 8 и менее | к |  |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | м | | 1,0 и более | к |  |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | м | | 0,8 и менее | к |  |
| Разворотные площадки: |  | |  |  |  |
| -при въезде на пандус, длина | м | | 1,5 и более | к |  |
| -при въезде на пандус, ширина | м | | 1,5 и более | к |  |
| -промежуточная прямая, длина | м | | 1,5 и более | к |  |
| -промежуточная прямая, ширина | м | | 1,0 и более | к |  |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | м | | 1,5 и более | к |  |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | м | | 1,5 и более | к |  |
| Поручни с двух сторон: | наличие | | есть | к, о |  |
| - на высоте (нижний поручень) | м | | 0,65-0,75 | к |  |
| - на высоте (верхний поручень) | м | | 0,85-0,95 | о |  |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | | есть | к |  |
| - нетравмирующие окончания | наличие | | есть | к, о |  |
| Нескользкое покрытие | наличие | | есть | к |  |
|  | **Наружный подъемник** | наличие | | есть | к |  |
|  | **Звуковой маяк у входа** | наличие | | есть | с |  |
|  | **Тамбур** |  | |  |  |  |
|  | Глубина | м | | 1,8 и более | к |  |
| Ширина | м | | 2,2 и более | к |  |
| Двери распашные | наличие | | справочно | - |  |
|  | Двери автоматические | наличие | | справочно | - |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | м | | 0,9 и более | к, о |  |
| - высота порога наружного, внутреннего | м | | 0,025 и менее | к |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте(для доступа в зону оказания услуги) | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | **Лестница на уровень 1-го этажа** |  | |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | | есть | о, с |  |
|  | - на высоте | м | | 0,85 – 0,95 | о, с |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня | наличие | | есть | о, с |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | | есть | о, с |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  | |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | | 1,0 и более | к |  |
|  | Уклон | % | | 8 и менее | к |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | | 1,5 и более | к |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | | есть | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | | 0,65 – 0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | | 0,85 – 0,95 | к, о |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | | есть | к |  |
|  | **Пандус переносной** | наличие | | есть | к |  |
|  | **Подъемник для инвалидов** |  | |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие | |  | к |  |
|  | - мобильный | наличие | |  | к |  |
|  | **Коридоры/холлы** |  | |  |  |  |
| Ширина полосы движения | м | | 1,2 и более | к |  |
| Разворотные площадки, глубина | м | | 1,5 и более | к |  |
| Разворотные площадки, ширина | м | | 1,5 и менее | к |  |
| Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | | есть | к, г |  |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | | есть | к, г |  |
| Речевые информаторы и маяки | наличие | | есть | с |  |
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | | есть | г |  |
| Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | | есть | г |  |
| Тактильная схема | наличие | | есть | с |  |
| **Место отдыха и ожидания:** |  | |  |  |  |
| - места для сидения на каждом этаже | наличие | | есть | о |  |
| - зона для коляски на каждом этаже | наличие | | есть | к |  |
| **Навесное оборудование**, выступ в зону движения | м | | 0,1 и менее | с |  |
|  | **Лестница, перепады высот на этаже** (в коридорах) |  | |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | | есть | о |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | | есть | о |  |
|  | **Пандус внутренний на этаже** |  | |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | | 1,0 и более | к |  |
|  | Уклон | % | | 8 и менее | к |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | | 1,5 и более | к |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | | есть | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | | 0,65 – 0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | | 0,85 – 0,95 | о |  |
|  | **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) |  | |  |  |  |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | | есть | с |  |
| Поручни с двух сторон: | наличие | | есть | о, с |  |
| - на высоте | м | | 0,85 – 0,95 | о, с |  |
| - горизонтальные завершения | наличие | | есть | о, с |  |
| - нетравмирующие окончания | наличие | | есть | о, с |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | | есть | с |  |
|  | **Лестница** № (*вкладки при наличии других лестниц)* | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | **Лифт пассажирский** |  | |  |  |  |
| Кабина: |  | |  |  |  |
| - длина | м | | 1,4 и более | к |  |
| - ширина | м | | 1,1 и более | к |  |
| - ширина дверного проема | м | | 0,8 и более | к |  |
| - поручни | наличие | | есть | о |  |
| Световая информация в кабине | наличие | | есть | г |  |
| Звуковая информация в кабине | наличие | | есть | с |  |
| Знак доступности | наличие | | есть | к |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | | есть | к, г |  |
| **4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ** (в зависимости от вида деятельности) | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | **Обслуживание через окно/прилавок** |  | |  |  |  |
| Высота рабочей поверхности | м | | 0,8 – 1,1 | к |  |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | м | | 1,5 и более | к |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | |  |  |  | | |  | | |
|  | **Обслуживание в кабинете №** |  | |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету | м | | 0,9 и более | к |  |
| Высота порога | м | | 0,025 и менее | к |  |
| Информация тактильная | наличие | | есть | с |  |
| Информация визуальная контрастная: | наличие | | есть | к, о, с, г |  |
| - размещение на высоте | м | | 1,8 и менее | к |  |
| - высота прописных букв | м | | 0,025 и более | с |  |
| Зона для кресла-коляски | наличие | | есть | к |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | **Обслуживание с перемещением №** |  | |  |  |  |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | м | | 1,2 и более | к |  |
| Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | м | | 0,8 – 1,1 | к |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | **Кабина индивидуального обслуживания №** (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  | |  |  |  |
| Длина | м | | 1,8 и более | к |  |
| Ширина | м | | 1,6 и более | к |  |
| Место для сидения | наличие | | есть | о |  |
| Крючки для костылей | наличие | | есть | о |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | **Зал** (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  | |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | | 2 и более | к |  |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | м | | 1,2 и более | к |  |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха | % | | 2 и более | г |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких залов* | | | | | |
|  | **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | наличие | | есть | к |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | Санузел для инвалидов |  |  | |  |  |
| Знак доступности помещения | наличие | есть | | к |  |
| Тактильная маркировка санузла | наличие | есть | | с |  |
| Ширина дверного проема | м | 0,9 и более | | к, о |  |
| Раковина: |  |  | |  |  |
| - зона у раковины (глубина) | м | 1,3 и более | | к |  |
| - зона у раковины (ширина) | м | 0,85 и более | | к |  |
| - высота раковины | м | 0,75 – 0,85 | | к |  |
| - опорный поручень | наличие | есть | | о |  |
| Кабины для инвалидов: |  |  | |  |  |
| - количество кабин | ед. | справочно | | - |  |
| - знак доступности кабины *(при необходимости)* | наличие | есть | | к |  |
| - ширина дверного проема | м | 0,9 и более | | к, о |  |
| - габариты кабины (длина) | м | 1,8 и более | | к |  |
| - габариты кабины (ширина) | м | 1,65 и более | | к |  |
| - опорные поручни | наличие | есть | | к, о |  |
| в т. ч. откидные | наличие | есть | | к |  |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | м | 0,8 и более | | к |  |
| - крючки для костылей | наличие | есть | | о |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат* | | | | |  | |  |  | |  | | |